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В.2.Образец на понуда
ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА

									_________ (Датум)

До: Црвен Крст на Република Северна Македонија – Црвен Крст на Град Скопје  
	
[bookmark: _Hlk243481135]Доставуваме понуда за адаптација на простор за воспоставување на социјалната услуга Помош и нега во дом – општина Гази Баба, на адреса ул. „Благоја Стефковски“ бр. 64 А, Скопје, согласно точка 1 од Поканата за понуда РЕФ.БР.  05-1557 , образец В.1 во согласност со условите на договорот кои што се прилог на оваа понуда за договорната цена од _________________________ (износ со зборови и бројки) (______________) (име на валута) _____________ со вклучен ДДВ. Работите ќе ги завршиме согласно рокот даден  во поканата за понуда.

Оваа понуда и Вашето прифаќање на истата ќе претставуваат обврзувачки договор меѓу нас. Ние разбираме дека не сте обврзани да ја прифатите најниската или која било понуда што ја добивате. 
Следниве документи се дел од овој Образец на понуда.
· Прилог В.2.1-Технички опис и Предмер
· [bookmark: _Hlk180154690]Прилог В.2.2- Образец за Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални прашања (ПУЖССП)  за работите за надградба /адаптација / реконструкција на постојни објекти 

Потврдуваме дека понудата е во согласност со бараниот период на важност на понудата наведен во Поканата за понуда.

Потпис: ______________________________________
Име и титула на овластениот потписник_________________________________			 
Име на понудувач: _____________________________________________________
Телефонски број / адреса на е-пошта __________________

Прилог В.2.1 -Технички опис и Предмет

Реф.бр: _____

1. Технички опис и Предмер

	бр.
	Опис
	Единица
	количина
	Единечната цена
	Вкупна цена

	1
	Глетување со глет маса и боење на ѕидови и плафони со еко поликолор во две раце со основна бела боја 

	 м2
	 98
	 
	 

	 2
	Изработка на лесна преградна конструкција со комплетна метална подконструкција од поцинкувани профили UWCW обложено двострано со гипс картонски плочи со дебелина 12,5 мм. Во просторот помеѓу плочите да се вгради камена волна со густина минимум 40кг/м3 и дебелина соодветна на конструкцијата со бандажирање, китирање во две раце, шмирглање и подготовка за глетување и бојадисување.
	 м2
	 30
	 
	 

	3
	Набавка и поставување на рачен против пожарен апарат
	 парче
	 1
	 
	

	 4
	Набавка транспорт и монтажа во плафон на адресабилен оптички детектор на дим комплет со држач за гас и чад.
	 парче
	1
	 
	

	5
	Набавка, транспорт и монтажа на плафонска светилка led 18W 4000K надградба.  
	парче
	3
	
	

	 
	Вкупно
	 
	 
	 
	

	 
	ДДВ
	 
	 
	 
	

	 
	Вкупно со ДДВ
	 
	 
	 
	


[bookmark: _Toc198299514][bookmark: _Toc198299522]Напомена: Генерални забелешки
Сите материјали, бои, дезени и модели да се потврдат од страна на Купувачот.
За сите наведени спецификации на материјалите важи "или еквивалентно на" но притоа понудувачот/изведувачот треба со примери да докаже дека материјалот кој го нуди како „еквивалентен на“ за замена има исти или подобри карактеристики од наведениот во предмерот.
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